





Bobot pixel tengah 2






Bobot pixel tengah 16





High pass Filter











image thresholding
















konstanta yang menentukan mode pembacaan gambar = 9














**Adaptif threshold**

****

****

****